|  |
| --- |
| FICHA TECNICA CALDERIN 100 LTS VERTICAL THK |

|  |  |
| --- | --- |
| MODELO / MODEL | TD 100/10 US100361 |

|  |
| --- |
| CARACTERISTICAS TECNICAS-TECHNICAL FEATURES |

C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\agt serisi yeni.tif

|  |  |
| --- | --- |
| VOLUMEN- VOLUME | 100 L |
| CONEXIÓN-CONNECTOR | 1” ISO |
| TEMPERATURA TRABAJO-WORKING TEMPERATURE | -10 + 99ºC |
| PRESION MAX.- MAX. PRESSURE | 10 BARS |
| PRESION PRUEBA-TEST PRESSURE | 12 BAR |
| FLUIDO-FLUID | AIRE+AGUA- AIR+WATER |
| CERTIFICACION-CERTIFICATE | ISO 9001:2008 / 97/23/EC (UE) |
| DIMENSIONES-DIMENSIONS | 920X470 |
| PESO – WEIFHT ( KG) | 14 KG |
| EMBALAJE –Q.TYFOR BOX | 1 UD. |
| MEMBRANA-MEMBRANE | EPDM |
| COLOR –COLOUR | ROJO-RED |

FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, PLATO DE CONEXIONADO ACERO GALVANIZADO CON PELICULA INTERIOR DE POLIPROPILENO

APTA PARA USO ALIMENTARIO. CON MANOMETRO INCORPORADO.