|  |
| --- |
| FICHA TECNICA CALDERIN 500 LTS VERTICAL THK ESTRECHO |

|  |  |
| --- | --- |
| MODELO / MODEL | TD 500/10 US500461ME |

|  |
| --- |
| CARACTERISTICAS TECNICAS-TECHNICAL FEATURES |

|  |  |
| --- | --- |
| VOLUMEN- VOLUME | 500 L |
| CONEXIÓN-CONNECTOR | 1.1/2” ISO |
| TEMPERATURA TRABAJO-WORKING TEMPERATURE | -10 + 99ºC |
| PRESION MAX.- MAX. PRESSURE | 10 BARS |
| PRESION PRUEBA-TEST PRESSURE | 12 BAR |
| FLUIDO-FLUID | AIRE+AGUA- AIR+WATER |
| CERTIFICACION-CERTIFICATE | ISO 9001:2008 / 97/23/EC (UE) |
| DIMENSIONES-DIMENSIONS  | 1600X640 mm |
| PESO – WEIFHT ( KG)  | 70 KG |
| EMBALAJE –Q.TYFOR BOX | 1 UD. |
| MEMBRANA-MEMBRANE | EPDM |
| COLOR –COLOUR | ROJO-RED |

 

FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, PLATO DE CONEXIONADO ACERO PINTADO CON PELICULA INTERIOR DE POLIPROPILENO

APTA PARA USO ALIMENTARIO. CON MANOMETRO INCORPORADO.