|  |
| --- |
| FICHA TECNICA HIDROESFERA 24 LTS HORZONTAL HTK |

|  |  |
| --- | --- |
| MODELO / MODEL | TY 24/8 S3051361 |

|  |
| --- |
| CARACTERISTICAS TECNICAS-TECHNICAL FEATURES |

|  |  |
| --- | --- |
| VOLUMEN- VOLUME | 24 L |
| CONEXIÓN-CONNECTOR | 1” ISO |
| TEMPERATURA TRABAJO-WORKING TEMPERATURE | -10 + 99ºC |
| PRESION MAX.- MAX. PRESSURE | 8 BARS |
| PRESION PRUEBA-TEST PRESSURE | 12 BAR |
| FLUIDO-FLUID | AIRE+AGUA- AIR+WATER |
| CERTIFICACION-CERTIFICATE | ISO 9001:2008 / 97/23/EC (UE) |
| DIMENSIONES-DIMENSIONS | 520X310 |
| PESO – WEIFHT ( KG) | 5 KG |
| EMBALAJE –Q.TYFOR BOX | 1 UD. |
| MEMBRANA-MEMBRANE | EPDM |
| COLOR –COLOUR | ROJO-RED |

C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ty serisi kirmizi.tif  
  
FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, PLATO DE CONEXIONADO ACERO GALVANIZADO CON PELICULA INTERIOR DE POLIPROPILENO

APTA PARA USO ALIMENTARIO.